Vyřizuje: Ing. Radim Žíla (Investiční technik)

Mail: [radim.zila@vakzlin.cz](mailto:radim.zila@vakzlin.cz)

Tel.: 577 124 245

**OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ:**

**Rekonstrukce přivaděče DN 700 a DN 600, přehrada Slušovice – ÚV Klečůvka**

Oznamujeme Vám, že **od** **září 2024** budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci přivaděče surové vody z přehrady Slušovice do úpravny vody Klečůvka. Rekonstruované nevyhovující potrubí z oceli bude nahrazeno novým potrubím z polyethylenu. Pro rekonstrukci vodovodního přivaděče byla zvolena bezvýkopová metoda relining, tak aby došlo k co největšímu omezení výkopových prací, nicméně i pro tuto metodu je třeba vykopat startovací a koncovou jámu. Do těchto jam je poté nové potrubí zatahováno. Součástí rekonstrukce přivaděče je také suchovod, který povede podél koryta řeky Dřevnice, tak aby bylo zachováno zásobování obyvatel pitnou vodou.

Celková délka rekonstruovaného přivaděče 6 654 m

Tímto žádáme obyvatele o respektování přechodného dopravního značení a o dbání zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti staveniště. Stavba je členěna na stavební objekty, tak aby došlo k co nejmenšímu omezení obyvatel. Při stavebních pracích může dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti, tento jev se bude snažit zhotovitel co nejméně omezit a minimalizovat, tak aby nedocházelo k obtěžování obyvatel dotčené lokality.

Předpokládané ukončení úseku v intravilánu města Slušovice **do** **prosinec 2024.**

**Zhotovitelé stavebních prací:**

***Sdružení Slušovice – Klečůvka***

Sídlo: Březinova 759/23, 616 00 Brno-město

**Vedoucí společník: WOMBAT, s.r.o.**

Sídlo: Březinova 759/23, 616 00 Brno-město

stavbyvedoucí: Ing. Petr Holeš, tel: 723 442 611,

email: [p.holes@wombat.cz](mailto:p.holes@wombat.cz)



**Společník: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**

Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou,

Ing. Josef Fedor, tel: 603 154 783,

email: [fedor@vhsjavor.cz](mailto:fedor@vhsjavor.cz)

***Děkujeme za pochopení a vstřícnost při realizaci rekonstrukce.***

Obsah obrázku mapa, atlas, text

Popis byl vytvořen automaticky